https://grok.com/share/bGVnYWN5\_ddccaf0c-68ab-4ea4-8682-c7414eb2a682

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

เอา mac address ของ cucumber board มาเป็น sensor id

สาเหตุที่ทำแบบนั้นเพราะคุณสมบัติของ mac address คือ ไม่มีทางซ้ำกัน (แบบย่อๆ)

**MAC Address** คือที่อยู่เฉพาะของอุปกรณ์ใน network (เช่น Wi-Fi, Ethernet) ใช้ระบุตัวตนใน layer 2 (Data Link) ค่ะ 😊

* **ความยาว**: 48 บิต (6 bytes) เขียนแบบ XX:XX:XX:XX:XX:XX (เช่น 00:1A:2B:3C:4D:5E) 🔢
* **หน้าที่**: บอกว่า packet ไปถึง device ไหนใน LAN (ต่างจาก IP ที่เป็น layer 3) 📡
* **ที่มา**: ผู้ผลิตกำหนด (unique ทั่วโลก) โดย OUI (Organizationally Unique Identifier) เป็น 3 bytes แรก 🏭
* **ตัวอย่าง**: Docker Macvlan driver สร้าง virtual MAC ให้ container เหมือนเป็น device จริง 🎮

ต่อมาคือ hive mq

A computer screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

มันคือ server ที่รอรับข้อมูลอย่างเดียว

ต่อไปคือ telegraph

A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

เป็นส่วนที่ forward ข้อมูล

forward แปลว่าส่งต่อ

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Input มาจากอันนี้

.

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Output ไปที่นี่

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

ลอก script มาใช้

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

เอา query script มาแปะตรงนี้ กด apply save

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

ทำเสร็จก็อย่าลืม save ไม่งั้นหายหมด

A computer screen shot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

ทุกๆ ตัว run อยู่ใน docker

สามารถอาไป deploy ที่ใหนก็ได้ ที่มี docker เหมือนกัน

A computer screen shot of a computer

AI-generated content may be incorrect.influx สามารถ visualize ได้หลายๆ แบบ

คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ terminology

 **MQTT**: Messaging protocol สำหรับ IoT ส่งข้อมูลแบบ publish/subscribe ผ่าน topic.

 **Mosquitto**: MQTT broker แบบ open-source ใช้รับ/ส่ง message ระหว่าง devices (local ในโปรเจค).

 **HiveMQ**: MQTT broker แบบ cloud-based รองรับ MQTT 5, ใช้สำหรับ cloud mode.

 **Telegraf**: Agent สำหรับ collect และ forward data (MQTT → InfluxDB ในโปรเจค).

 **InfluxDB**: Time-series database เก็บข้อมูล sensor (temp/hum/light) พร้อม timestamp.

 **Grafana**: Visualization tool สำหรับสร้าง dashboard/graph จาก InfluxDB data.

 **Docker Compose**: Tool สำหรับรัน multi-container apps (Mosquitto, InfluxDB, Telegraf, Grafana).

 **MAC Address**: Unique hardware ID ของ ESP32 (e.g., 60:55:F9:ED:F5:DC) ใช้เป็น sensor\_id.

 **SENSOR\_ID**: Identifier สำหรับแต่ละ sensor (ในโปรเจคใช้ MAC หรือ cucumber\_X).

 **Topic**: ชื่อช่องใน MQTT (e.g., cucumber/sensors/<sensor\_id>) สำหรับแยก data.

 **Wildcard (#)**: ใน MQTT topic ใช้จับทุก subtopic (e.g., cucumber/sensors/#).

 **JSON**: Format ข้อมูลที่ ESP32 ส่ง (มี time, sensor\_id, temp, hum, light).

 **NTP**: Network Time Protocol ใช้ sync เวลาใน ESP32 (ISO 8601 timestamp).

 **Flux**: ภาษา query ของ InfluxDB ใช้ดึงข้อมูล (e.g., from(bucket: "sensors")).

 **AggregateWindow**: Flux function รวมข้อมูลในช่วงเวลา (e.g., mean ทุก 10 นาที).

 **Measurement**: ใน InfluxDB คือชื่อตารางข้อมูล (e.g., cucumber).

 **Tag/Field**: ใน InfluxDB, tag (indexable, e.g., sensor\_id) และ field (data, e.g., temp).

 **Bucket**: Container ใน InfluxDB เก็บข้อมูล (e.g., sensors).

 **ESP32**: Microcontroller (Cucumber board) รันโค้ด Arduino ส่ง sensor data.

 **PubSubClient**: Arduino library สำหรับ MQTT communication ใน ESP32.

 **WiFiClient/WiFiClientSecure**: Arduino classes สำหรับ WiFi (non-TLS/TLS).

 **Docker Volume**: เก็บข้อมูล persist (e.g., grafana-data, influxdb-data).

 **Provisioning**: ใน Grafana, auto-config datasource/dashboard ผ่าน files (e.g., dashboards.yml).

 **QoS**: Quality of Service ใน MQTT (0=at most once, ใช้ในโปรเจคเพื่อลด overhead).

 **Detached HEAD**: Git state เมื่อ checkout commit โดยตรง (e.g., first commit).

 **Arduino IDE**: สภาพแวดล้อมพัฒนาโปรแกรมสำหรับเขียนและ upload โค้ดลง ESP32 (Cucumber board).

 **ESP32-S2**: รุ่นของ ESP32 (ใช้ใน Cucumber) รองรับ WiFi แต่ไม่มี Bluetooth.

 **DHT11**: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ในโปรเจค (ความแม่นยำ ±2°C, ±5% RH).

 **AnalogRead**: ฟังก์ชัน Arduino อ่านค่า analog จาก pin (e.g., light sensor → 0-4095).

 **Lux/Lumen**: หน่วยวัดความสว่าง (lux = ความเข้มแสง, lumen = flux แสง, ในโปรเจคแปลงจาก ADC).

 **StaticJsonDocument**: ArduinoJson class สำหรับสร้าง JSON payload ขนาดคงที่ (200 bytes ในโค้ด).

 **WiFi.macAddress()**: ฟังก์ชัน Arduino ดึง MAC address ของ ESP32 เป็น string (e.g., 60:55:F9:ED:F5:DC).

 **NTPClient**: Library สำหรับ sync เวลา UTC+7 ผ่าน pool.ntp.org.

 **Publish/Subscribe**: กลไก MQTT; publish = ส่ง data, subscribe = รับ data จาก topic.

 **Broker**: Server กลางใน MQTT (Mosquitto/HiveMQ) จัดการ message routing.

 **TLS**: Transport Layer Security; ใช้ใน HiveMQ (cloud mode) เพื่อเข้ารหัส MQTT.

 **setInsecure()**: วิธีใน WiFiClientSecure ข้าม CA cert validation (test เท่านั้น).

 **Docker**: Platform สำหรับ run containerized apps (Mosquitto, InfluxDB, etc.).

 **Time Series**: ข้อมูลที่มี timestamp (e.g., sensor data ใน InfluxDB).

 **Dashboard**: Grafana UI สำหรับ visualize ข้อมูล (bar chart, time series).

 **Bar Chart**: การแสดงผลใน Grafana ใช้แสดงข้อมูลเป็นแท่ง (aggregate ด้วย mean).

 **Git Reset**: คำสั่ง Git ย้อนสถานะ repo (soft/mixed/hard) ไป commit ที่เลือก.

 **Detached HEAD**: Git state เมื่อ checkout commit โดยไม่ใช้ branch.

 **MQTT Explorer**: Tool สำหรับ debug MQTT topic และ payload (e.g., cucumber/sensors/#).

 **USB Hub**: อุปกรณ์สำหรับ upload โค้ดลงหลาย ESP32 พร้อมกัน (ต้องระวัง driver/port conflict).

MAC Address ออกแบบให้ unique ทั่วโลกโดยผู้ผลิต (จาก OUI) เพื่อระบุ device ใน network 🌐 แต่ ไม่ใช่เพื่อตามตัวผู้กระทำผิด ค่ะ หลัก ๆ ใช้เพื่อสื่อสารใน layer 2 เท่านั้น 😊 การ track ผู้กระทำผิดมักใช้ IP หรือข้อมูลอื่นมากกว่า

**MAC Address มีกี่ Combination?**

* MAC Address มี **48 บิต** (6 bytes) = **2^48** Combination
* คำนวณ: **281,474,976,710,656** (ประมาณ 281 ล้านล้าน) ที่เป็นไปได้ 😮

**ถ้า MAC Address เต็มจะทำยังไง?**

* **ไม่น่าเต็มเร็ว ๆ นี้**: จำนวนเยอะมาก ปัจจุบันใช้ไม่ถึง 1% เลยค่ะ 🌍
* **วิธีแก้ถ้าขาดแคลน**:
  + **ขยายขนาด**: อาจใช้ Extended Unique Identifier (EUI-64) 64 บิต (เพิ่มเป็น 2^64) 📈
  + **Reuse**: ผู้ผลิตอาจ recycle MAC เก่าที่เลิกใช้แล้ว ♻️
  + **Virtual MAC**: ใช้ software-generated MAC ใน virtual networks (เช่น Docker Macvlan) 🎮